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PROGRAMMA VAN EISEN NOODVERLICHTING

	

Algemeen
	

	Versiebeheer

	Documentnummer
	Datum
	Versie

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Toetsingskader / 
uitgangspunt: 
	|_| Bbl nieuwbouw – hoofdstuk 4, artikel 4.195 (noodverlichting)
|_| Bbl nieuwbouw – hoofdstuk 4, artikel 2.215 (vluchtrouteaanduiding)
|_| Bbl bestaande bouw – hoofdstuk 3, artikel 3.101 (noodverlichting)
|_| Bbl bestaande bouw – hoofdstuk 3, artikel 3.120 (vluchtrouteaanduiding)
|_| Arbobesluit – artikelen 3.6, 3.7, 3.9 en 8.4
|_| NEN-EN 1838
|_| NEN 3011
|_| NEN 1010
|_| overige of afwijkende bepalingen: 




	Opmerkingen:
	Dit Programma van Eisen (PvE) bevat de uitgangspunten voor het technisch ontwerp van de installatie. 

Het PvE dient aan te sluiten bij de eisen en wensen van de opdrachtgever en rekening te houden met de specifieke veiligheidsrisico’s in het betreffende gebouw. 

Het kan voorkomen dat tijdens de totstandkoming van de installatie, of na de oplevering van de noodverlichtingsinstallatie, de situatie wijzigt. Wanneer een dergelijke wijziging invloed heeft op de gestelde eisen, dan moet er een nieuw PvE of een nota van aanvulling worden opgesteld en goedgekeurd door eisende partijen en  belanghebbenden.








	

1. Gegevens
	

	Documentnummer: (*1)
	

	Datum opmaak:
	

	PvE-opsteller
	Naam: 
Bedrijfsnaam: 

	Gebruiksfunctie(s)
	|_| Woonfunctie
|_| Bijeenkomstfunctie
|_| Celfunctie
|_| Industriefunctie (lichte)
|_| Industriefunctie (andere)
|_| Kantoorfunctie
|_| Logiesfunctie (in logiesgebouw)
|_| Logiesfunctie (andere)
	|_| Onderwijsfunctie
|_| Sportfunctie
|_| Winkelfunctie
|_| Personenvervoer
|_| Stallen van motorvoertuigen
|_| Bouwwerk geen gebouw zijnde
|_| Overige: 


	Adres 
Postcode / plaats

	

	Bouwvergunning (*2)
	Nummer: 

	Gebruiksmelding (*3)
	Nummer: 

	Certificering vereist? (*4)
	|_| Ja
|_| Nee

	Eigenaar / beheerder: (*5)
	Bedrijfsnaam: 
Adres: 
Telefoon: 
Contactpersoon: 

	Eisende partij(en):
	|_| Eigenaar / ontwikkelaar
|_| Gebruiker / huurder
|_| Gemeente 

	Beveilgingsbedrijf
KIWA relatienr.: 
	Naam: 
Adres: 
|_| Onbekend

	Installatiebedrijf
KIWA relatienr.: 
	Naam: 
Adres: 
|_| Onbekend

	Onderhoudsbedrijf
KIWA relatienr.: 
	Naam: 
Adres: 
|_| Onbekend

	

2. Eisen
	

	NEN-EN 1838 
	Toepassingen:
|_| vluchtwegverlichting / noodverlichting
|_| anti-paniekverlichting
|_| vluchtwegaanduiding
|_| noodverlichting buiten (*6)
|_| aanlichten brandbestrijdingsuitrusting
|_| aanlichten EHBO
|_| aanlichten reddingsmiddelen voor mindervaliden
|_| aanlichten liftbesturingskast
|_| risicovolle werkplekken
|_| aanvullend . . . . . . . . .
	Bijzonderheden:

	Omgevingsfactoren
	Beschermingsklasse:
Stofdicht / waterdicht: 	IP_ _
Slagvastheid: 		IK _ _
Temperatuurbereik:___ oC - ___ oC
Overige eisen:	ATEX ______

	Betreffende ruimtes:		



	Type systeem
	|_| Decentraal gevoed systeem
|_| Centraal gevoed systeem:
	|_| noodstroomvoorziening voor noodverlichting
	|_| noodstroomaggregaat
	|_| UPS
	|_| noodstroomvoorziening anders dan alleen noodverlichting (*7)

	Testen / monitoren
	Bij decentraal gevoed systeem:
|_| Handmatig testen
|_| Zelftest (automatisch testsysteem)
|_| Centraal monitoringsysteem (*8) 
	|_| DALI
    |_| SmartScan
	|_| anders . . . . . . . . .
	Bij centraal gevoed systeem:
|_| Bewaking van groepen armaturen
|_| Bewaking individuele armaturen


	Bekabeling 
NPR 2576
	Functiebehoud (*9):
|_| 30 minuten
|_| 60 minuten
|_| leidingen in beton
|_| leidingen bouwkundig afgeschermd
|_| geen voorzieningen voor functiebehoud 
|_| anders . . . . . . . . .
	
|_| tot aan brandcompartiment
|_| tot aan armatuur





	


2. Eisen
	

	Norm
	Omschrijving
	Eisen

	NEN-EN-IEC
60598-2-22
	Armaturen voorzien van conversiemodule (noodunit)
	|_| voorzien van geschikte voorschakelapparatuur (starterloos)
|_| voorzien van ronde groene sticker 5mm.
|_| voorzien van sticker met gegevens van de lichtbron
|_| lichtberekening digitaal
|_| anders . . . . . . . . .
|_| aanvullende eis: volgens de NEN 1010 dienen noodverlichtingsarmaturen te zijn voorzien van rode stickers met een diameter van 30 mm

	
	Aansluiting armaturen
	|_| vaste aansluiting
|_| aansluiting d.m.v. vergrendelbare stekker 3/5-polig (*10)
|_| anders . . . . . . . . .

	Bbl
Arbobesluit
NEN-EN 1838 
	Speciale ruimten
	|_| werkplekken 
verhoogd risico
1)  . . . . . . . . . . 
2)  . . . . . . . . . . 
3)  . . . . . . . . . .
	|_| noodverlichting
	lichtniveau:  ___ Lux
|_| vluchtwegaanduiding


	
	
	|_| technische ruimten
1)  . . . . . . . . . . 
2)  . . . . . . . . . . 
3)  . . . . . . . . . .
	|_| noodverlichting

	
	
	|_| parkeergarage
bij nooduitgangen
	|_| noodverlichting
|_| vluchtwegaanduiding


	
	
	|_| zonder daglichttoetreding (*11)
1)  . . . . . . . . . . 
2)  . . . . . . . . . . 
3)  . . . . . . . . . . 
	|_| noodverlichting
|_| vluchtwegaanduiding
|_| lichtniveau:  ___ Lux
|_| zie bijlage

	
	
	|_| overige belangrijke ruimten (*12)
1)  . . . . . . . . . . 
2)  . . . . . . . . . . 
3)  . . . . . . . . . .
	|_| vervangingsverlichting
|_| vluchtwegaanduiding
|_| lichtniveau: ___ Lux


	Aanvullende eisen (*13)
	|_| Nee
|_| Ja, zie bijlage . . . . . . . . . . . 

	Aanvullende opmerkingen
	|_| Nee
|_| Ja, zie bijlage . . . . . . . . . . . .



	

3. Goedkeuring
	

	Partij
	Gegevens
	Handtekening

	Gemeente

	Naam: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
	


Datum:

	Eigenaar / ontwikkelaar

	Naam: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
	


Datum:

	Gebruiker / huurder
	Naam: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Telefoon:
	


Datum:

	Opsteller van het PvE

	Naam: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
	


Datum:

	Collegiale toets
(indien geëist)

	Naam: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
	


Datum:





	
Bijlage: 
	

	Bouwkundige tekeningen

	Naam Document
	Nummer
	Datum

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Tekeningen elektrotechnische installatie (let op: montagehoogte noodverlichting aangeven)

	Naam Document
	Nummer
	Datum

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Tekeningen brandblusmiddelen en EHBO

	Naam Document
	Nummer
	Datum

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Vluchtplannen

	Naam Document
	Nummer
	Datum

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Overige relevante tekeningen

	Naam Document
	Nummer
	Datum

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Verklaring en opmerkingen:
	

	(*1)
	Als documentnummer dient een uniek geregistreerd nummer van de opsteller/instantie te worden aangegeven.

	(*2)
	Indien er al een bouwvergunning is afgegeven dient hier het documentnummer met datum aangegeven te 
worden.

	(*3)
	Indien er al een gebruiksvergunning is afgegeven dient hier het documentnummer met datum aangegeven te worden.

	(*4)
	Indien er geen gebruik gemaakt wordt van certificering dient tenminste een verklaring te worden afgegeven, waarin vermeld dat het ontwerp en de installatie voldoen aan alle gestelde eisen.

	(*5)
	De eigenaar en of gebruiker van het gebouw dient te allen tijde ingevuld te worden, daar deze 
verantwoordelijk is voor het in stand houden van de gehele noodverlichtingsinstallatie en vluchtwegaanduiding volgens Bbl artikel 2.6: Zorgplicht.

	
	

	(*6)
	Met “noodverlichting buiten” wordt de verlichting nabij de nooddeuren aan de buitenzijde van het gebouw bedoeld. Dit staat beschreven in de NEN-EN 1838.

	(*7)
	Indien gebruik gemaakt wordt van een centrale noodvoorziening is het niet toegestaan deze voor andere 
doeleinden te gebruiken dan noodverlichting, tenzij deze beschikt over voldoende capaciteit waardoor 
overbelasting wordt uitgesloten.

	(*8)
	Voor decentrale verlichting zijn speciale bewakingssystemen op de markt. Indien deze worden toegepast dient een bijlage toegevoegd te worden welk systeem wordt toegepast en welke mogelijkheden het systeem biedt.

	(*9)
	Bekabeling met functiebehoud voor noodverlichting volgens NEN 1010 of eisen van de opdrachtgever.

	(*10)
	Onder vergrendelbare stekkers wordt verstaan dat deze niet met één bediening uitgenomen kunnen worden.

	(*11)
	Ruimten zonder daglichttoetreding waar mensen kunnen verblijven en bij spanningsuitval  gedesoriënteerd 
kunnen raken dienen voorzien te worden van noodverlichting (bv. sanitaire groepen). Ruimten benoemen in lijst of een bijlage toevoegen.
Let op: dit is alleen geldig als er een relatie is tussen werkgever en werknemer. Ook dan dient in een RI&E aan te zijn gegeven dat de betreffende ruimte als een risico wordt herkend.

	(*12)
	Onder overige belangrijke ruimten wordt verstaan: ruimten waar de normale activiteiten onder zo goed als 
ongewijzigde omstandigheden moeten kunnen worden voortgezet. Deze ruimten vallen doorgaans onder de wens van de gebruiker/opdrachtgever of instantie en vallen buiten de eisen van het Bbl. Ruimten benoemen in lijst of een bijlage toevoegen.

	(*13)
	Aanvullende eisen kunnen zijn: 
· toepassing van technische innovaties, 
· energiezuinigheid,
· minimale garantieperiode,
· afwijkingen in kleur / design,
· afwijkende vormen van bevestiging of montage (denk aan: spanningsrails, lichtlijnen, pendels),
· aansluiting op gebouwbeheersystemen,
· Stekerbaar installeren volgens de NEN-EN-IEC 61535,
· …
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